CustomFirmware Enabler 3.51 para 5.03 ChickHen por Xenogears y Becus25.

CFWEnabler@MHU2D.net
http://MHU2D.Net

MHU2D:
_________________________

¿Qué es MHU2D?
- Es la web de soporte oficial para Custom Firmware Enabler entre otras cosas muy interesantes que próximamente iremos publicando.
Todas las dudas referidas a este programa seran respondidas en el foro de MHU2D.Net, las versiones nuevas seran publicadas alli también.
Estad atentos a nuevas noticias, porque hay novedades muy interesantes por salir.

Pero no solo se da soporte a este programa, el foro también permite comentar otros programas, noticias, ideas, y mucho más de cualquier plataforma o tecnología en general. Noticias actualizadas y más cosas en http://MHU2D.Net
_________________________

¿Qué Es?
- Es un programa que activa las funciones del custom firmware MHU usando el ChickHen.

¿Qué necesito?
- Una PSP (Modelo 2000 o 3000)
- Versión del Firmware 5.03.
- ChickHen R2 (como mí­nimo, ¡cuidado con las versiones parcheadas, pueden provocar errores!).

¿Que tengo que hacer para actualizar?
Hay dos maneras:
- Si tienes la versión 3.10 (o superior) puedes usar la actualización por red.
  Simplemente, activalo en el menú, y en el xmb ve a la opción "Actualización de Red"

- Si no tienes la versión 3.10:
Instala el programa como se indica a continuación y sobreesecribe.
Da igual la versión que tengas antes (Incluso si tienes otro Custom Firmware).

Cambios 3.51:
- Arreglado un error con el juego por red.
- Mejorado el sistema de flasheo Pops.
- Nueva versión del sistema.
- Cambiado el servidor de actualizaciones.

Cambios 3.50:
- Arreglado un error con el juego por red en infraestructura (si te falla, para que funcione es necesario volver a cambiar el version.txt en esta versión, simplemente reescribelo en el menú)
- Mejorado el sistema de actualizacion por red.
- Mejorado el sistema de falseo de la dirección Mac.
- Mejorado el sistema de plugins (Sí, otra vez...)
- Mejorado el inicio del programa, ahora es un segundo más rápido.
- Aumentado el limite de errores en la instalación a 10.

Cambios 3.30:
- Mejoradas opciones del menú.
- Arreglado un problema con la actualización de red.
- Version 5.51 en el menu de version.txt.
- Falsear la direccion Mac en el menu.
- Mejorado el parcheo del HEN.

Cambios 3.20:
- Ahora funcionan plugins fuera de la carpeta seplugins.
- Systemctrl propio, ya no usa ningun modulo de GENyUS.
- Ahora la version es 5.03 M33 - 6.
- Soporte para Pops de 5.03 (Popcorn actualizado).
- Parche de velocidad.
- Arreglado un error en el uso de la opción version.txt.
- Modo de inicio rapido (inicia automatico si no pulsas R).

Cambios 3.10:
- Mejorado el sistema de flasheo, ahora es mucho más seguro.
- Mejorado el sistema de desinstalación, ahora es mucho más seguro.
- Añadido idioma Español.
- Añadido Actualización por internet.
- Mejorado el inicio (Ahora es un poco más rápido)
- El Eboot.pbp ahora ocupa menos.
- Arreglados problemas internos.

Cambios 3.01:
- Arreglado un bug que impedia cargar plugins en vsh.

Cambios 3.00:
- Añadido soporte para PSP 3000.
- Mejoras en la interfaz gráfica.
- Añadido sistema de actualización por internet (Se busca servidor).
- Añadido sistema para bloquear las actualizaciones oficiales.
- Añadidas nuevas opciones en configuración 
      - Free UMD Region. 
      - CFWEnabler Online Update. 
      - Ocultar Pic0.png & Pic1.png.
      - Usar version.txt.
- Arreglado un problema que hacia crashear la consola cuando no se detectaba ningún plugin.
- Añadidos Hacks del registro (Cambiar botones, Activar WMA, Activar Flash Player)
- Añadido un menú para configurar el version.txt.
- Añadido un menú para configurar la velocidad de la CPU (Vsh y Juegos).

Cambios 2.51:
- Arreglado el bug que impedia activar bien los plugins.

Cambios 2.50:
- Arreglado bug que impedia el parcheo de versión y del hen al salir de un juego.
- Mejorado el sistema pops, ahora siempre puedes instalar una versión en flash (independientemente que sea 5.00)
- Arreglado un bug que impedia activar bien los plugins. 
- Mejorado el sistema de detección de versión, ahora puedes instalar encima versiones anteriores (no se recomienda).
- Mejorado el sistema de detección de modelo, ya no falla con versiones del hen modificadas (se recomiendan versiones originales para evitar problemas).
- Arreglado un bug que hacia crashear el menú de configuración aleatoriamente.
- Mejorado el sistema de parcheo del ChickHEN, ya no es necesario que este en una carpeta llamada "ChickHEN".
- Ya no es necesario que la carpeta se llama CFWEnabler.

Cambios 2.10:
- Arreglado un problema al cambiar opciones de los plugins.
- Arreglados problemas internos.
- Arreglado un problema que provocaba un crasheo al acceder a plugins y no tener ningún plugin.
- Mejorada la detección de versión.

Cambios 2.02:
- Arreglado un fallo en la instalación del Pops (Los prx tiene distintos MD5 en cada consola, por eso en el testeo funcionaba, pero luego no)

Cambios 2.01:
- Arreglado un fallo al no detectar bien una instalación anterior (Provocaba que no se pudiese instalar encima la nueva versión)

Cambios 2.00:
- Sistema para activar el pops nativo.
- Sistema de configuración del Custom Firmware.
- Verificación MD5 de los archivos que se instalan en flash, en caso de que no se hayan instalado bien, se vuelve a instalar.
- Interfaz Agradable.
- Seguridad contra flasheos innecesarios.
- Protección contra cargar el ChickHen desde Custom Firmware.
    (Es necesario que el ChickHen este en una carpeta llamada "ChickHEN" dentro de Photo o Pictures.)
- Versión del sistema cambiada (Ahora muestra 5.03 M33)

Instalación:
- Copia la carpeta CFWEnabler a tu psp, en X:/PSP/GAME/
	Ejemplo X:/PSP/GAME/CFWEnabler/EBOOT.PBP

Modo de Uso:
Inicia el ChickHen desde el apartado Foto. Después, inicia el homebrew llamado "CFWEnabler 3.51".
Sigue las instrucciones que te indica el programa.

FAQ:
- ¿Puedo cargar isos? - Sí­, sí­ que puedes.
- ¿Da igual que mi PSP Slim tenga la placa maldita? - Sí­, da igual.
- ¿Puede romper mi consola? - Esta versión tiene varias verificaciones para comprobar que se instala todo bien, es 99,99 % seguro
- ¿Cuando apague la consola tengo que repetir el procedimiento? - Sí­, tienes que repetirlo, pero después de la primera vez, ya no flashea nada.
- ¿Y no se puede evitar tanto procedimiento? - Se podrí­a evitar si se pudiese hacer un IPL compatible.
- ¿Se prevee que en un futuro se solventen los problemas actuales? - Es posible, pero no se asegura nada.
- ¿Funciona el SDK del M33? - Sí, funciona.
- ¿Funcionan los plugins? - Sí, funcionan.
- ¿Puedo instalar LEDA? - Sí, funciona perfectamente en PSP 2000, en 3000 aun no.

Errores Frecuentes:

- Cuando inicio el programa se sale automaticamente al menú - 
      No ha podido reasignar la flash, asegurate de que tu versión del ChickHen es la correcta.
- No me funcionan las isos - 
     Asegurate de que tu configuración es la correcta.
- Se me crea una carpeta llamada SVCPlayer, ¿ Por qué ? -
     Tienes un plugin que la crea llamado "capture", nada que ver con el CFWEnabler.
- Con otros errores es importante comprobar los plugins que estan cargados, pueden causar problemas. Además, comprueba que tu versión del ChickHen es la correcta, sino puede fallar.
	
Flashear Pops:

Ya no es necesario flashear los módulos de 5.00 para que funcione el pops.
Aquí dejo un manual para reinstalar los de 5.03 originales (La opción de instalar en flash pops seguira activada, por si se quiere instalar otra versión)

 - Necesario - 
    - Una PSP que permita cargar homebrew.
    - Una actualizaciónde Sony.
    - PsarDumper. (http://rapidshare.com/files/165390935/psardumper500_3000_too.zip)

	1.-Copiamos el PsarDumper a nuestra memória.
	2.-Copiamos el Firmware a la raiz de nuestra PSP con el nombre "EBOOT.PBP"
	3.-Ejecutamos el PsarDumper.
	4.-Pulsamos el Boton "X" y esperamos.
	5.-Cuando acabe, accedemos por usb desde el pc y tendremos una carpeta en la raiz, llamada F0.
	6.-Buscamos los archivos pops.prx y popsman.prx en la carpeta kd (dentro de F0)
	7.-Los copiamos a la carpeta Pops, dentro de CFWEnabler
	8.-Ejecutamos el CFWEnabler.
	9.-Pulsamos sobre la opción "Instalar Pops".
	10.-Seguimos las instrucciones.
	11.-Hecho, ya se pueden borrar los archivos del Pops de la Memory Stick, tanto la carpeta F0 y el EBOOT.PBP, como los archivos en la carpeta Pops dentro de CFWEnabler.

Falsear dirección MAC:

Esta opción se ha añadido gracias al plugin de Davee.
Simplemente pon en la raiz de tu Memory Stick un archivo llamado "spoofmac.txt" con el texto que quieres que reemplace a la dirección mac.


Advertencia: Mediante el Firmware MHU se puede acceder libremente a la Flash0 por USB, cuidado porque puedes causar un brick, se aconseja no modificar para nada la memoria interna.

Agradecimientos:
- A Dark_AleX por sus módulos del M33.
- A PSPStation.org por habernos dejado su servidor.
- A GENyUS por su módulo del GEN-A (Usado en versiones anteriores)
- A Davee por su spoofer.


